**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | BD BACTEC FX200全自动细菌培养仪用需氧瓶 | 1000瓶 | 38000 |
| BD BACTEC FX200全自动细菌培养仪用厌氧瓶 | 1000瓶 | 38000 |
| 2 | 梅里埃全自动细菌培养仪用需氧瓶 | 200瓶 | 7600 |
| 梅里埃全自动细菌培养仪用厌氧瓶 | 200瓶 | 7600 |
| 合计 | | | 91200 |

**二、技术参数**

1. BD BACTEC FX200全自动细菌培养仪用需氧瓶及兼性厌氧瓶

（1）使用荧光原理检测；

（2）瓶身直径≤4.2 cm，高≤14.8 cm；

（3）所需样品量≤10 mL；

（4）瓶身使用坚固玻璃或塑料；

（5）培养瓶有效期半年以上；

（6）瓶身条码易于撕下。

2. 梅里埃全自动细菌培养仪用需氧瓶及厌氧瓶