**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| 1 | 自粘性绷带 | 12000卷 | 123780 |  |
| 2 | 一次性医用口罩 | 50093只 | 15280 | 采二15000  成分280 |
| 3 | 一次性医用口罩帽子 | 18416副 | 11050 | 采一二9000  成分1800  质管250 |
| 4 | 雾霾口罩 | 3000只 | 24000 | 24000 |
| 5 | 中单 | 12000张 | 22560 | 采一二22200  成分360 |
| 6 | 一次性隔离衣 | 6500件 | 25900 | 血检24000  质管1900 |
| 合计 | | | 222570 |  |

**二、技术参数**

1. 自粘性绷带

（1）采用优质无纺布（全棉）、天然乳胶为材质，环保无毒。

（2）自身粘合，不粘毛发、皮肤、衣物，去除时无揭除疼痛。粘合性好，固定后不松、不脱、不移位、遇汗水不脱落。

（3）弹性良好，拉伸度强，可自行调节绷带松紧度。

（4）易手撕、易打开，使用方便。柔软、舒适、透气性好。

（5）一次性使用，比传统挂扣式绷带更清洁卫生。

（6）颜色多样，选择性强，独立包装，更易携带和储存。

（7）采用可降解材质，顺应环保要求。

（8）尺寸：5cm\*4.5m左右。

2. 一次性医用口罩

（1）每独立包装≤10个。材质：优质无纺布，无毒 无异味。

（2）规格：大于17\*9CM。防尘,防液体飞溅,防细菌入侵等隔离功能。

3. 一次性医用口罩帽子

（1）每独立包装1个口罩和1个帽子。材质：优质无纺布，无毒 无异味。

（2）规格：口罩大于17\*9CM。防尘,防液体飞溅,防细菌入侵等隔离功能。

4. 雾霾口罩

（1）主要组件：无纺布、橡胶头带、呼气阀、海绵鼻垫、铝鼻夹和钢钉。

（2）适用标准：符合国家标准 GB 2626-2006 KN95；符合GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》。

（3）储存条件：温度范围-20℃至+30℃；最大相对湿度：＜80%。

（4）男女通用，适合不同脸型。1只装。

（5）过滤效率≥95%，可有效防护雾霾、灰尘、花粉、汽车尾气；

（6）静电过滤材质，有效防护PM2.5的口罩；紧密贴合，防止污染空气进入。

（7）冷流呼气阀，让呼吸顺畅，减少热量与湿气积聚；

（8）可调式鼻夹：调整口罩与脸部的贴合保证，紧密贴合，防止污染空气进入；

（9）内衬海绵鼻垫：与鼻子柔软接触，佩戴更舒适，适合不同脸型。

5. 中单

（1）材质：无纺布≧25g/㎡，尺寸≧90cmx150cm。每个独立包装内2张中单。

（2）经过消毒处理；为正规厂家生产。

6. 一次性隔离衣

（1）材质应使用无纺布，无纺布应符合FZ/T64005-1996的规定；

（2）酸碱度（PH值）：5.4-7.6；

（3）手术衣平整，不允许有破洞、污渍、不得有拼接现象；缝制针线均匀、笔直、每厘米不得少于3针，缝制处不允许有毛边、漏缝等现象；

（4）最小包装应密封、不漏气、能承受正常运输和储存；

（5）手术衣卫生指标符合GB15979-2002中有关手术衣普通及的规定。