**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | CompoDock控制计数器 | 60个 | 2085000 |

**二、技术参数**

1.需与采购人原有的CompoDock无菌接管机相匹配；

2.可以接驳PVC管路，包括干-干、干-湿、湿-湿，PVC管均可无菌接驳，接驳不成功不计数；

3.热合及接管时间≦20秒；

4.接驳过程无医疗废物产生；

5.连接后的管路拉伸强度可抗7公斤力以上的拉力；

6.在接驳全过程中计数器不与管路直接接触，保证无菌连接；

7.计数器规格：2500次/个。